***Formularz asortymentowy   
  
Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania nr 1.1   
 urządzenie wielofunkcyjne - Konica Minolta Bizhub C361i***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Warunek graniczny** | **Potwierdzenie Oferenta: TAK /NIE**  **i/lub opis parametrów lub funkcji oferowanych**  **(wypełnia Oferent)** |
| 1. | Pamięć systemowa (standardowa/maks.) 8 192 MB | TAK |  |
| 2. | Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour | TAK |  |
| 3. | Automatyczny podajnik dokumentów do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m | TAK |  |
| 4. | Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.) 1 150 arkuszy / 6 650 arkusz | TAK |  |
| 5. | Pojemność kaset (standardowe) 1x 500 arkuszy; A6-A3; własne formaty papieru; 52-256 g/m² 1x 500 arkuszy; A5-SRA3; własne formaty papieru; 52-256 g/m² | TAK |  |
| 6. | Podajnik ręczny 150 arkuszy; A6-SRA3; własne formaty papieru; Banner; 60-300 g/m² | TAK |  |
| 7. | Automatyczny druk dwustronny A5-SRA3; 52-256 g/m² | TAK |  |
| 8. | Rozdzielczość drukowania 1,800 (odpowiednik) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi | TAK |  |
| 9. | Język opisu strony PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS | TAK |  |
| **SKANOWANIE** | | | |
| 1. | Szybkość skanowania (mono/kolor) Do 100/100 obrazów/min. w trybie jednostronnym do 200/200 obrazów/min. w trybie dwustronnym | TAK |  |
| 2. | Tryby skanowania Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) | TAK |  |
| 3. | Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, | TAK |  |
| 4. | Skanowanie do URL, Skanowanie sieciowe TWAIN | TAK |  |
| **Kopiowanie** | | | |
| 1. | Technologia obrazowania Laserowa | TAK |  |
| 2. | Technologia tonera Toner polimeryzowany Simitri® HD | TAK |  |
| 3. | Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor) Do 36/36 str./min. | TAK |  |
| 4. | Szybkość kopiowania/druku A3 (mono/kolor) Do 18/18 str./min. | TAK |  |
| 5. | Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono/kolor) Do 36/36 str./min. | TAK |  |
| 6. | Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 (mono/kolor) 4.6/6.1 sek. | TAK |  |
| **System** | | | |
| 1. | System DADF z dwustronnym kopiowaniem – moduł ADF-632 | TAK |  |
| 2. | Dodatkowa szuflada na papier – moduł PC-116 | TAK |  |
| **Dodatkowe** | | | |
| 1. | Komplet tonerów | TAK |  |
| 2. | Szkolenie użytkowników | TAK |  |
| 3. | Okres gwarancji min 24 miesiące wraz z bezpłatnymi przeglądami | TAK |  |
| 4. | W ramach gwarancji nieodpłatne okresowe przeglądy techniczne sprzętu oraz bezpłatny serwis gwarancyjny sprzętu. | TAK |  |

Dnia ……………………… ………………………………………

Podpis Wykonawcy